**AĞIR VASITA LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNASI TEKNİK BİLGİ PAKETİ**

1. Makine elektrik ve hidrolik olarak çalıştırılacak özellikte olacaktır.
2. Makine jant bağlama kapasitesi 14”-56” (inç) arasındaki tüm jantları bağlayabilecek kapasiteye sahip olacaktır.
3. Makine jant tutma tırnakları en az 4 adet olacaktır.
4. Makine lastik bağlama çapı 2480 mm çapına kadar tüm lastikler için uygun ölçülerde olmalıdır. (bağlama çapı 2480 mm üstündeki makinalar da kabul edilecektir.)
5. Makine ile sökülecek lastik kalınlığı 960 mm lastik kalınlığına kadar uygun olacaktır. (lastik kalınlığı 960 mm üstü olanlar da kabul edilecektir.)
6. Makine ile sökülecek lastik ağırlığı 2500 kg lastiğe kadar uygun olacaktır.
7. Sağ ve sol yöne hareket eden kızaklar olacaktır.
8. Çalışma voltajı 380V olacaktır.
9. Kontrol paneli voltajı 24V olacaktır.
10. Şanzıman motoru gücü en az 2,2kw olacaktır.
11. Makine üzerinde bulunan pompa motor gücü en az 1,5 kw olacaktır.
12. Makine çalışma basıncı 100-200 bar arasında olacaktır.
13. Makine üzerinde elektrik kaçaklarına karşı devre kesici sistem bulunacaktır.
14. Makine üzerinde ayarlanabilir genel basıncı gösteren basınç saati bulunacaktır.
15. Yüklenici teknik personeli tarafından kurulum yapılan atölyede en az bir gün makine kullanımı eğitimi verilecektir. Eğitim alan personellere eğitim katılım belgesi (sertifika) düzenlenecektir.
16. Kurulum yüklenici firma teknisyenleri tarafından yapılacaktır.
17. Makine en az 2 (İki) yıl garantili olacaktır.
18. TSE ve/veya ISO9001 ve/veya CE standartlarına uygun olacaktır. Bu belgeler, muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

FİRMA KAŞE İMZA