**BRANDA YAPIŞTIRMA MAKİNASI TEKNİK BİLGİ PAKETİ**

1. Branda yapıştırma makinası; branda,PVC,PE tente,çadır, reklam panoları ve araç örtülerinin kaynağını ve yapıştırılmasını yapabilecek kapasiteye sahip olacaktır.
2. Makinanın çalışma sıcaklığı aralığı en az 10°C-620°C arasında olacaktır.
3. Makinanın nozul genişliği en az 30 mm olacaktır.
4. Makinanın elektronik hız ve sıcaklık kontrolü olacaktır.
5. Makinanın kaynak hızı ve sıcaklığı dijital göstergeden okunabilir olacaktır.
6. Makinanın elektronik hava debisi ayar özelliği olacaktır.
7. Makinanın çalışma hızı en az 1.0 m/dk - 16 m/dk arasında olacaktır.
8. Makinanın çalışma gücü en az 3450W olacaktır.
9. Makinanın çalışma voltajı 220V ve çalışma frekansı 50 Hz olacaktır.
10. Standart aksesuarlarında nozul, temizleme fırçası, rezistans, uzun tutma sapı, ağırlıklar, ağırlık tutucu, ağırlık tutucu ek uzatma parçası, merdane seti,tutma sapı konsolu, kısa tutma sapı, nozul pozisyonu ayar klavuzu ve kenar kıvırma aparatı olacaktır.
11. Makine ve standart aksesuarlarıyla birlikte ilave olarak 1 adet 20 mm nozul, 1 adet 40 mm nozul, 1 adet 1,25 kg ilave ağırlık, 1 adet 20 mm merdane seti ve 1 adet 40 mm merdane seti teslim edilecektir.
12. Yüklenici teknik personeli tarafından kurulum yapılan atölyede en az bir gün makine kullanımı eğitimi verilecektir. Eğitim alan personellere eğitim katılım belgesi (sertifika) düzenlenecektir.
13. Kurulum yüklenici firma teknisyenleri tarafından yapılacaktır.
14. Makina en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.
15. TSE ve/veya ISO9001 ve/veya CE standartlarına uygun olacaktır. Bu belgeler, muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

**Firma Kaşe ve İmza**