**DAİRESEL ELEKTRİKLİ TESTERE MAKİNASI TEKNİK BİLGİ PAKETİ**

1. Dairesel elektrikli testere makinası; profil, boru, lama, köşebent ve benzeri malzemelerin kesme işlemlerini yapabilecek kapasiteye sahip olacaktır.
2. Motor gücü en az 7,5 kw olacaktır.
3. Devir sayısı en az 2880 dev/dak. olacaktır.
4. Hızlı ve pratik kesim yapabilme olanağına sahip olacaktır.
5. Testere ölçüsü en az 520x40x4 mm ölçülerinde olacaktır.
6. Taş ölçüsü en az 250x25x25 mm ölçülerinde olacaktır.
7. Dolu demir kesme kapasitesi en az 80x10 mm olacaktır.
8. Profil kesme kapasitesi en az 60x120x5 mm olacaktır.
9. Yuvarlak malzeme kesme kapasitesi en az 90x6 mm olacaktır.
10. Dolu yuvarlak malzeme kesme kapasitesi en az 30 mm olacaktır.
11. Makine ve standart aksesuarlarıyla birlikte ilave olarak 1 adet testere ve kesme taşı teslim edilecektir.
12. Yüklenici teknik personeli tarafından kurulum yapılan atölyede en az bir gün makine kullanımı eğitimi verilecektir. Eğitim alan personellere eğitim katılım belgesi (sertifika) düzenlenecektir.
13. Kurulum yüklenici firma teknisyenleri tarafından yapılacaktır.
14. Makina en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.
15. TSE ve/veya ISO9001 ve/veya CE standartlarına uygun olacaktır. Bu belgeler, muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

**Firma Kaşe ve İmza**