MOTORLAR İÇİN KOORDİNATÖR BEYNİNDEN PANOYA GELECEK KABLOLARIN BİLGİLERİ

**J3 KONNEKTÖRÜNDEN**

1. PİN BOŞ
2. PİN HARARET GÖSTERGE 1MM MAVİ RENK KABLO
3. PİN YAĞ ARIZA 1MM KIRMIZI RENK KABLO
4. PİN YAĞ GÖSTERGE 1MM YEŞİL RENK KABLO
5. PİN BOŞ
6. PİN MARŞ 1,5 MM KAHVERENGİ RENK KABLO
7. PİN BOŞ
8. PİN SU SEVİYE 1MM SARI RENK KABLO
9. PİN YAKIT SELENOİDİ 1,5MM KIRMIZI RENK KABLO
10. PİN BOŞ
11. PİN BOŞ
12. PİN BOŞ

**J7 KONNEKTÖRÜNDEN**

1. PİN HARARET ARIZA 1MM SİYAH RENK KABLO
2. PİN CAN BUS LOW 1MM BEYAZ RENK KABLO
3. PİN BOŞ
4. PİN AKU (-) 1 MM SARI/YEŞİL RENK KABLO
5. PİN CAN BUS HİGH 1MM GERİ RENK KABLO
6. PİN BOŞ
7. PİN BOŞ
8. PİN BOŞ

**NOT**: JENERATÖR PANOSUNA HARİCİ OLARAK AKÜ (+) 2,5MM KIRMIZI RENK KABLO, AKÜ (-) 2,5MM SARI/YEŞİL OLACAK ŞEKİLDE EKLENECEKTİR. TÜM KABLOLAR KODLANMIŞ OLARAK UZUNLUKLARI 4 METRE OLACAK ŞEKİLDE SPİRAL HORTUMDAN GECİRİLMİŞ ŞEKİLDE MONTAJA HAZIR OLACAK.