**ŞANZIMANLI MATKAP TEZGÂHI TEKNİK BİLGİ PAKETİ**

1. Delme işlemi yapacak tezgah, 50 mm kapasiteye sahip nitelikte olacaktır. 50 mm olarak belirtilen üst tolerans değerini kapsayan ve üst tolerans değeri daha yüksek olan tezgâhlar da kabul edilecektir.
2. Tezgâh, M30 Kılavuz ( Diş Açma) kapasitesine sahip olacaktır. M30 üzerindeki diş açma kapasitesindeki tezgâh da kabul edilecektir.
3. Mil hareketi (Strok), 210 mm olacaktır. 210 mm üzerindeki mil hareketine sahip kapasiteli tezgâh da kabul edilecektir.
4. İş mili hızının (Devir) alt tolerans değeri 40-120 Dev/Dk. ; üst tolerans değeri 1400-3000 Dev/Dk. arasında olacaktır. Mil hızı olarak belirlenen alt ve üst tolerans değerleri, tezgâhın min-max. Kapasitesini sağlayacak şekilde olacaktır.
5. İş mili hızı kademeli olacaktır.
6. Tabla en az 550 mm X 470 mm ölçülerinde olacaktır.
7. Mil ile tabla arasındaki mesafe en az 500 mm olacaktır.
8. Tablanın dönme açısı (Açısal hareketi) en az ±45° hareket kabiliyetine sahip olacaktır.
9. Tezgâh en az 3 Kw motor gücü kapasitesine sahip olacaktır.
10. Kontrol panelinde dijital devir göstergesi, hız ayar düğmesi, hız ayar modu, delme modu, kılavuz modu, tabla kaldırma, tabla indirme, besleme modu düğmesi, soğutucu, fonksiyon düğmesi, aydınlatma olacaktır.
11. Standart aksesuarlarında mandren, takım çantası ve avadanlıkları, soğutma tertibatı ve iş mili koruması olacaktır.
12. Yüklenici teknik personeli tarafından kurulum yapılan atölyede en az bir gün makine kullanımı eğitimi verilecektir.
13. Kurulum yüklenici firma teknisyenleri tarafından yapılacaktır.
14. Tezgâh en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.
15. TSE ve/veya ISO9001 ve/veya CE standartlarına uygun olacaktır. Bu belgeler, muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

FİRMA

KAŞE / İMZA