**YÜKSEK BASINÇLI BOYA PÜSKÜRTME MAKİNASI TEKNİK BİLGİ PAKETİ**

1. En az 40 litre boya hacminde otomatik karıştırıcılı tip basınçlı boyama kazanı olacaktır.

2. Hava giriş ve çıkış bağlantısı 1/4", boya çıkış bağlantısı 3/8" olacaktır.

3. Boya kazanı paslanmaz malzemeden olacaktır.

4. Hava tahrikli mikser motor gücü en az ½ HP olacaktır.

5. Döndürme momenti (tork) en az 3 Nm. olacaktır.

6. Maksimum dönme hızı 2160 Dev/Dk. olacaktır.

7. Aynı anda 2( iki ) boya tabancası ile kullanılabilir olacaktır.

8. 1 adet boyama tabancası (Devilbiss) , 1 adet en az 25’er metrelik boya tabanca hortumu, hortum bağlantı rakorları ile birlikte teslim edilecektir.

9. Basınçlı boyama kazanı ile birlikte teslim edilecek boya tabancası 1,3 mm veya 1,4 mm meme çaplı tip olacaktır.

10. Tabanca iğnesi, nozülu ve boya geçişi ekipmanları paslanmaz malzemeden mamul olacaktır.

11. Basınç göstergeli saat ve yüksek basınca karşı emniyet valfi bulunacaktır.

12. Çalışma basıncı en az 80 Psı olacaktır.

13. Gövde çalışma basıncına dayanıklı malzemeden olacaktır.

14. Kurulum yüklenici firma teknisyenleri tarafından yapılacaktır.

15. Makine en az 1 (Bir) yıl garantili olacaktır.

16. TSE ve/veya, ISO9001 ve/veya CE standartlarına uygun olacaktır. Bu belgeler, muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

FİRMA

KAŞE / İMZA