# 203-GENEL-5510-039-000-A NUMARALI BASINÇ ODASI PERİYODİK BAKIM HİZMET

**ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE YER ALAN İDARİ HUSUSLAR**

**(AYDIN SINIFI MAYIN AVLAMA GEMİLERİ)**

1. **Madde 2.1.1 :**

TCG ALANYA’ya ait HAUX-MEDİSTAR 1200/5,5 Marka model ana bölme ve HAUX-MEDILOCK

1200/5,5 Marka model yardımcı bölmeden oluşan taşınabilir iki kişilik Dalgıç kurtarma sistemi (Basınç Odası)

1. **Madde 2.1.2 :**

 Hizmet alımı yapılacak basınç odasına ait teknik dokümanlar aşağıdadır:

* 1. Instructions for us for Transportable Two person Diver Rescue System, HAUX-MEDİSTAR 1200/5,5 Man. No. 200205, HAUX-MEDILOCK 1200/5,5 Man No. 200206, Project No. 443/1 for MHV 54 Turkish Navy
	2. DKY 434-1 (B) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basınç Odaları Esasları Yönergesi

1. **Madde 2.1.2 :**

Yüklenici tarafından bakım öncesinde teknik dokümanların ilgili maddelerine/hususlarına/sayfasına atıf yaparak periyodik bakım ve muayeneye esas “Periyodik Bakım Planı” hazırlanacak ve İdare tarafından onaylanmak üzere teklif aşamasında teslim edilecektir.

Bu kapsamda İdare tarafından hazırlanan “Periyodik Bakım Planı Kontrol Listesi” LAHİKA-1’dedir.

Yüklenici tarafından hazırlanarak İdare onayına sunulacak olan “Periyodik Bakım Planı” en az LAHİKA-1’deki isterleri sağlayacaktır.

 “Periyodik Bakım Planı”nın hazırlaması kapsamında, teklif öncesi periyodik bakımı yapılacak basınç odası Yüklenici tarafından incelenerek LAHİKA-2’deki “Yer Görme Belgesi” imzalanacak ve teklif aşamasında teslim edilecektir. Yer Görme Belgesi imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. Periyodik bakımı yapılacak basınç odasının aday firma tarafından görülmesi ve Yer Görme Belgesinin imzalanması sürecine Kontrol Teşkilatı refakat edecektir.

# 4. Madde 3.1.1

Hizmet alımı kapsamında Yüklenici firma tarafından TCG ALANYA’ya ait Basınç Odasının “**yılda bir**” periyodik bakımı yapılacaktır. Basınç odasına ait İdare tarafından hazırlanan “Periyodik Bakım Planı Kontrol Listesi” LAHİKA-1’dedir. Yapılacak bakımlar en az LAHİKA-1’de belirtilen bakımları içerecektir.

Basınç odasının seri numarası aşağıda belirtilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| **GEMİ ADI**  | **SERİ NO**  |
| **MEDİSTAR ANA BÖLME**  | **MEDILOCK YARDIMCI BÖLME**  |
| TCG ALANYA  | 200205  |  200206  |

# 5. Madde 3.1.2

Yüklenici sorumluluğundaki basınç odası periyodik bakım ve testleri, geminin bulunacağı limanda, gemide/İdarenin tesislerinde veya ihtiyaç duyulması halinde İdarenin onayı alınarak, Yüklenicinin veya alt Yüklenicinin tesislerinde yapılacaktır.

# 6. Madde 3.1.3

Basınç odasının/sisteme ait ihtiyaç duyulan parçaların nakliyesinden ve nakliyeden kaynaklanan kaza ve hasarlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Bu husus İdareye teslim edilecek sigorta poliçesi ile teminat altına alınacaktır.

**7. Madde 3.1.4**

İdare periyodik bakım boyunca en az 1 (bir) personeli bakım yapılan yerde bulundurabilecektir.

# 8. Madde 3.1.8

Yüklenici tarafından basınç odasına rütuş boya yapılması gerekmesi durumunda kullanılacak boya özellikleri İdarenin onayına sunulacak, İdare onayından sonra uygulanacaktır.

# 9. Madde 3.1.9

Basınç odasının tabi tutulduğu bakım seviyesine göre Madde 2.1.2’de tanımlı teknik dökümanlarda ve Madde 2.2.2’de tanımlı ““Periyodik Bakım Planı”ında yapılması istenen ölçümler yapılacaktır.

Yapılacak bakımlar/ölçümler/kontroller sonucunda hazırlanacak tüm raporlar İdareye teslim edilecektir.

# 10. Madde 3.1.10

Periyodik bakım esnasında, periyodik bakımda değiştirilecek malzemelere ilave olarak herhangi bir arızalı parça tespit edildiğinde, parça onarılarak faal hale getirilecek, onarımı mümkün olmayan parçalar değiştirilecektir. Periyodik bakım kapsamında belirtilmeyen ilave olarak değiştirilmesi gerektiği tespit edilen arızalı malzemelerin **tedariki ve montajı** **Yüklenici tarafından** yapılacaktır.

# 11. Madde 3.1.11

Madde kapsamında üretici ve/veya Yüklenici;

 Kalite yönetim belgesi olarak, varsa AQAP belgesini veya Uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış kalite belgesini veya ISO 9000 serisi kalite belgesini ve Sisteme/sistem birimlerine ait kalite belgesi olarak, TSE belgesi/TSE’den alınan uygunluk raporu veya TSEK belgesi veya sistemin/sistem birimlerinin Avrupa standartlarına veya Uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren kalite kontrol raporu/deney raporu/uygunluk belgesini ibraz edecektir.

# 12. Madde 3.2.2

Periyodik bakım kapsamında değiştirileceği belirtilen her türlü malzeme Yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

# 12. Madde 3.2.6

Basınç odasının Yüklenici tarafından ihtiyaç duyulabilecek nakliyesi esnasında basınç odasının düşürülmesi veya mukavim teknesinde deformasyon oluşması durumunda hidrostatik testleri yapılacaktır. Hidrostatik testler akredite yurt içi veya yurt dışı bir firma/kurum veya kuruluş tarafından onaylı olacaktır.

# 13. Madde 3.3.1

Her bir cihaz/sistem dış etkenlerden ve korozyondan korunacak şekilde ambalajlanmış olacak, teslim edilecek malzemenin özel koruma veya ambarlama koşulları olması durumunda bu husus Yüklenici tarafından teklifte ve malzemenin tesliminde açık olarak belirtilecektir.

#  (İMZALI) (İMZALI)

 Sezer TIĞLI Kıvanç Ali ANIL Dz.Yb. Müh.Alb.

 MAG Onr.Pl.Sb. Mk.Dizayn Ş.Md.V.

LAHİKALAR :

LAHİKA-1 (“**Yılda Bir**” Periyodik Bakım Planı Kontrol Listesi) LAHİKA-2 (Yer Gösterme Belgesi)