**İŞİN TANIMI: 2005-İTF-BET-016 ALBÜM NUMARALI İTFAİYE BİNASI ÇATI, YAĞMUR OLUK VE BORULARININ BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI**

**TEKNİK EVSAF VE İSTEK – ÖZELLİKLER**

1.İtfaiye binasının deforme olan çatı, yağmur oluk ve borularının yenilenmesi ve bakım onarım faaliyetleri sivil firma tarafından hizmet alımı yöntemi ile yapılacaktır.

2. Bina mevcut yağmur suyu olukları ve oluk iniş boruları sökülerek 33’lük oluk, 100 mm pvc iniş boruları yenisi ile değiştirilecektir.

3. Bina yağmur suyu olukları ve oluk iniş borularının montaj ve demontaj işlemleri mevcut alt ve üst yapılara zarar vermeden gerçekleştirilecektir.

4. İşin yapımında kullanılacak her türlü malzemenin nakliyesi, yükleme ve boşaltılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

5.İşin yapılması esnasında bina ve tesislerin altyapı ve üst yapısına zarar verilmeyecek, oluşabilecek zarar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

6.Toplamda işin yapımı için verilen süre 20 (Yirmi) Takvim günü olarak verilmiştir.

7.Yerine takılan malzemeler çalışırlığı test edildikten sonra nihai montajı yapılacaktır.

8.Kullanılan malzeme ve yapılan işlemin minimum 2 (iki) yıl garantisi olacaktır