|  |
| --- |
| **DOĞRUDAN TEMİN BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU** |
| 1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA….. /10 /2023 |
| **Doğrudan Temin Alım Adı** | 9 KALEM DAYANIKLI MALZEME ALIMI  |
| **Teklif Sahibinin Adı ve Soyadı/ Ticaret Unvanı** |  |
| **TC Kimlik Numarası****(gerçek kişi ise)** |    |
| **Vergi Kimlik Numarası** |  |
| **Adresi** |  |
| **Telefon ve Faks Numarası** |  |
| **E-Posta Adresi** |   |
| 1. İdarenizce, *“Doğrudan Temin Yöntemi”* ile yukarıda belirtilen mal alımı ile ilgili Doğrudan Temin dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan okunmuş, incelenmiş, anlaşılmış ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan Temin alımına ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
2. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak teklif fiyatına dahil olması öngörülen *(Nakliye, indirme, yükleme, montaj, sigorta giderleri, muayene giderleri, ambalajlama, karar damga vergisi, garanti taahhütnamesi vb.)* bütün masraflar teklifimize dahildir. Ayrıca, alıma ait *“sözleşme”* yapılması durumunda, buna ait *“damga vergisi”*ni yatıracağımızı taahhüt ederiz.
3. Teklifimiz doğrudan temin alım tarihinden itibaren 30 *(Otuz)* takvim günü geçerlidir.
4. İhale konusu iş için kendimiz ve/veya başkaları adına doğrudan ve/veya dolaylı olarak, asaleten ve/veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ederiz.
5. Doğrudan temin konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı; Teklifimizde beyan ettiğimiz bilgi ve belgelerin doğru olduğunu taahhüt ederiz.
6. Firmamıza ait faaliyet belgesi ve teklif vermeye yetkili olduğumuzu gösteren imza sirkülerini ve idarece istenilecek diğer belgeleri *(Ticaret odası veya meslek odası belgesi, şirket onay belgesi, birden fazla ortak varsa yetki verilene vekâletname vb.)* teklifimiz ekinde ve süresi içerisinde sunacağımızı taahhüt ederiz.
7. Alımı yapılan malzemeleri; *“1’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı LYM Amirliği”* depolarına teslim edeceğimizi, taahhüt ederiz.
8. Alım heyetince talep edilmesi durumunda teklif edilen malın; “*numunesini, fotoğrafını, kataloğunu, vb.”*  belirtilen süre içerisinde ve esaslarda göndereceğimizi ve malın teslimi aşamasında tarafımızdan beyan edilen numuneye uygun malzeme teslim edeceğimizi taahhüt ederiz.
9. Kararın yükleniciye tebliğini müteakip ***40 (Kırk)*** takvim günü içinde teslimat yapacağımızı taahhüt ederiz.
10. Kısmi teklife açık alımlarda bütün malzeme kalemlerini eksiksiz teslim etmeyi, eksik malzeme olması durumunda tamamının *“ret”* olacağını kabul ederiz.
11. Alımı ve Kabulu esnasında malzemeyi süresi içinde bir defa değiştirme hakkımız olduğunu, ret olan malzemeleri zamanında hiçbir hak ve talepte bulunmadan kaldırmayı kabul ederiz.
12. Doğrudan Temin dokümanında yer alan yükümlülükleri ve yukarıda belirtilen hususları süresi içerisinde ve belirtilen esaslar dahilinde yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ederiz.
13. Alım konusu işin tamamını teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam ….............................................. TL, ….......................................................... …............ …...................................... (*teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır*) bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Adı - SOYADI/Ticaret UnvanıKaşe ve İmza |

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A1 | B2 |
| SIRA NO | MALZEMENİN ADI | MARKA/MODEL/ÖZELLİKLERİ | Miktarı | Birimi | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 | SEBZE YIKAMA MAKİNESİ | 1- Eni 700, Geneişlik 700, 850mmh Ölçülerinde2- Toplam su tüketimi 85 lt3- Su giriş bağlantısı 3/4 ınch4- Atık su bağlantısı 11/4 ınch5- Elektrik bağlantısı 380V6- Yapraklı sebze yıkama kapasitesi 4-6 kg7- Meyve,sebze ve dondurulmuş gıda yıkama kapasitesi 10-15 kg Yıkama süresi 3-4 dakika8- Sabit ayaklı olacaktır.9- Montesi firma tarafından yapılıp çalışır durumda kulanıcıya teslim edilecektir. | 1 | Ad. |  |  |
| 2 | UN TAŞIMA ARABASI  | 1- Eni 50cm,Genişlik 50cm, Yükseklik 70-90 cm Ölçülerinde olacaktır.2- Mazlzemenin tamamı Krom çelikten imal edilmiş olacaktır3-Çekme veya itmek için Sap 40-50 cm olacaktır4- 3,5 cm genişliğinde 10 cm çapında tekerleği olan cıvata delikli bağlantı tablası 13.3 cm yüksekliğinde yerde iz bırakmayan ve fren sistemli döner tablalı poliüreten olacaktır. | 1 | Ad. |  |  |
| 3 | UN ŞEKER TAŞIMA ARABASI  | 1-Eni 60cm,Genişlik,60cm,Yükseklik 50cm Ölçülerinde olacaktır.2- Mazlzemenin tamamı Krom çelikten imal edilmiş olacaktır3- 3,5 cm genişliğinde 10 cm çapında tekerleği olan cıvata delikli bağlantı tablası 13.3 cm yüksekliğinde yerde iz bırakmayan ve fren sistemli döner tablalı poliüreten olacaktır.4-Çekme veya itmek için iki tarafında 40- 50 cm lik sap olacaktır | 1 | Ad. |  |  |
| 4 | ELEKTRONİK HASSAS TERAZİ | 1-600 Kg tartma kapesiteli2-Dijital göstergeli ve şarzlı 3-Paslanmaz çelik gövde 4-sabit ayaklı olacaktır. | 1 | Ad. |  |  |
| 5 | HİJYEN KORİDORU MUTFAK İÇİN | 1-El yıkama evyeli,2-Z katlı peçetelik ve çöp kovası(900 mm,803mm,34 mmh3-Çift El dezenfektan bölmeli,dezenfektan ayak paspaslı havuz4-Turnike geçişli,5-İki ele de aynı anda dezenfektan verilmelidir,6-Dezenfektan işlemlerinin yapılmasıyla birlikte turnike geçiş izni vermelidir,7-Korkuluk bariyeri 38 mm8- 5 litrelik dezenfektan bidonu ile ortalama 1000 geçiş izni verilmelidir,9-Sabunluk ve peçetelik olacak.10-Eni 140\*95 h160cm11-AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır,12- Montesi firma tarafından yapılıp çalışır durumda kulanıcıya teslim edilecektir. | 1 | Ad. |  |  |
| 6 | DUŞ SPREY ÜNİTESİ DUVARA MONTE | 1-Tetikli su verme özellikli2-Esnek hortumlu3-Tezgaha monteli 4-Sanayi tipi 5-Bulaşık yıkamaya uygun olacaktır.6-Montesi firma tarafından yapılıp çalışır durumda kulanıcıya teslim edilecektir | 1 | Ad. |  |  |
| 7 | BAHARAT ARABASI | 1- 9 Adet 1/4 küvet ve kapaklar dahil baharat gözlü(her biri derinlik 10cm,26 cm uzunluk,16cm genişlik )olacaktır.2- Her biri krom çelik paslanmaz Kapaklı olacaktır,3- 3,5 cm genişliğinde 10 cm çapında tekerleği olan cıvata delikli bağlantı tablası 13.3 cm yüksekliğinde yerde iz bırakmayan ve fren sistemli döner tablalı poliüreten olacaktır. | 1 | Ad. |  |  |
| 8 | PATATES DİLİMLEME | 1-Krom çelik malzemeden imal edilmiş,2-Patates doğrama ve şekillendirme işlevli.3-380V sanayi tipi olacaktır,4-Doğrama ve şekillendirme aparatları yedekli olacaktır, | 1 | Ad. |  |  |
| 9 |  ÇELİK ELDİVEN, ET DOĞRAMAK İÇİN | 1-Çelik örme malzemeden imal edilecektir.2-Bıçak ve satır darbelerine dayanıklı,3-M Beden olacak. | 4 | Ad. |  |  |
|  | Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |

|  |
| --- |
|  Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
|  Kaşe ve İmza 3 |
|  |