**TEMİZ ODA ÜNİTESİ İÇİN GEREKLİ OLAN FİLTRELER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **Malzeme Açıklaması** | **Adet** | **Birimi** |
| 1 | 610x610x78 mm H13 MDF Kasa Hepa Filtre | 17 | Adet |
| **2** | 450x450x78 mm H13 MDF Kasa Helpa Filtre | 1 | Adet |
| **3** | 595x595x125 mm H14 Hepahood Filtre | 8 | Adet |
| **4** | 592x592x48 mm G4 Filtre | 4 | Adet |
| **5** | 592x287x48 mm G4 Filtre | 2 | Adet |
| **6** | 592x592x610 mm F7 Filtre | 4 | Adet |
| **7** | 592x287x610 mm F7 Filtre | 2 | Adet |
| **8** | 592x592x292 mm F9 Compact Filtre | 4 | Adet |
| **9** | 592x287x292 mm F9 Compact Filtre | 2 | Adet |

Motor Aksesuar Grup Amirliği envanterinde bulunan temiz oda ünitesinin genel bakımı esnasında değiştirilmesi gereken filtreler yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.