**300 KV KAPASİTELİ SEYYAR X-RAY RADYOGRAFİ CİHAZI** **İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

300 KV Kapasiteli Seyyar X-Ray Radyografi Cihazı alımı için hazırlanmış olan 203-GENEL-8431-041-000-0 no’lu teknik şartnamesinde belirtilmekte olan ihale dokümanına atıf yapılması istenilen hususlar aşağıda belirtildiği gibidir.

**3.1.4.** 300 KV Kapasiteli Seyyar X-Ray Radyografi Cihazının kullanımı ile ilgili NDT kısmında görevli en az 5 personel için en az 2 gün eğitim planlanacaktır.

**3.1.5.** Yüklenici firmanın TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri yönergesi kapsamındaki Kalite Güvence sistemlerine ait olan sertifikalı belgeleri ve ürün/cihaza ait olan onaylı/sertifikalı belgeler teslim edilecektir.

**3.2.19.** ‘Cihaz ile birlikte alt maddelerde belirtilen aksesuarlar verilecektir. Miktar ve ebatlar ihale dokümanında verildiği gibi olacaktır’ ibaresi gereği madde numarası karşısında talep edilen miktar ve ebatlar belirtilmiştir.

**3.2.19.1.** 1 adet, her biri en az 10 m boyunda güç kablosu.

**3.2.19.2.** 1 adet, her biri en az 20 m boyunda kontrol ünitesi ve tüp arasında kullanılan bağlantı kablosu,

**3.3.1.** Ambalajlamanın orijinal kutusunda ve zarar görmeyecek şekilde yapılması gerekmektedir. Etiketleme ambalaj üzerinde görünür bir şekilde olacak ve cihaza ait marka, model ve stok numarası bilgileri etiket üzerinde yazılı olacaktır.

Aynı zamanda yukarıdaki maddelere ek olarak **“**300 KV Kapasiteli Seyyar X-Ray Radyografi Cihazının garanti süresi cihazın teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olacaktır.” ifadesinin ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

İMZA İMZA İMZA

 Elif AYBİRDİ Ayşegül HALİLOĞLU Ali FİLGÖZ

 Met.Müh. Y.Mak.Müh. Müh.Alb.

 Kal.Kon.Ş.Md.V. Kal.Güv.ve Tec.Md.