**SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI’NA (TİCARİ PROPAN) AİT TEKNİK EVSAF**

**(45 KG.’LIK TÜPLERDE TİCARİ PROPAN GAZ)**

**1**. Alımı yapılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı’na (Ticari Propan Gaz 45 Kg.’lık) ait teknik özellikler aşağıda sunulmuştur.

**2**. 53’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yapılacak olan muayenede aşağıda belirtilen özellikler aranacaktır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

**1**. Satın alınacak gazın sınıfı TS 2178’e göre Ticari Propan kokulu olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

**2**. Alınacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Ticari Propan Gaz olacak ve 45 Kg.’lık tüplerde teslim edilecektir.

**3**. Eylül 2013 tarihinde düzenlenen TS 2178’e göre 4.2 özellikler maddesi uyarınca Çizelge 1’de tarifi yapılan Ticari Propan gaz özelliklerinde olacaktır.

**4**. Tüplerde yamulma, kırık, çatlak ve pas bulunmayacaktır.